Łapanów dnia: 2023-03-27

**Gmina Łapanów**

Łapanów 34

32-740 Łapanów

 Pismo: IBP.III.271.1.2023.5

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

|  |
| --- |
| ZAWIADOMIENIEo zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej **SWZ**) |

|  |  |
| --- | --- |
| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-społecznej na terenie Gminy Łapanów**”– znak sprawy **IBP.III.271.1.2023**. |

Zamawiający, **Gmina Łapanów**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Zamawiający uszczegóławia zapisy pozycji 19 opisu przedmiotu zamówieniu w zakresie zadania częściowego nr 7 która to pozycja otrzymuje brzmienie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | **Zestaw klinów i podkładów do stabilizacji pojazdów** | Szt. | 1 | **Zestaw klinów i podkładów do stabilizacji pojazdów powinien spełniać warunki:*** Wykonane z polietylenu (pochodzącego z recyklingu),
* Zakres pracy w temperaturze od -30’c do + 60’c,
* odporne na wodę, materiały ropopochodne i płyny eksploatacyjne,
* Możliwość układania w stosy,
* Wytrzymałość na obciążenia ok 100 kg/cm2.

Zestaw ma zawierać:· klin schodkowy: waga 8 kg, wysokość: 270 mm, długość: 750 mm, szerokość: 150/95 mm  - 2 szt.· klin mały: waga 0,6 kg, wysokość: 75 mm, długość: 230 mm, szerokość: 75 mm – 2 szt.· klin duży: waga 1,2 kg, wysokość: 75 mm, długość: 230 mm, szerokość: 150 mm – 2 szt.· podkład niski: waga: 1 kg, wysokość: 25 mm, długość: 230 mm, szerokość: 230 mm – 2 szt.· podkład średni: waga: 2 kg, wysokość: 50 mm, długość: 230 mm, szerokość: 230 mm – 2 szt.· podkład wysoki: waga: 3 kg, wysokość: 75 mm, długość: 230 mm, szerokość: 230 mm – 2 szt. |

………………………………..