      Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH – nr sprawy: KC-DE-zp.25.422.2026
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	10
	Klawiatura 
- typ urządzenia: klawiatura komputerowa przeznaczona do pracy z komputerami Apple/Mac posiadanymi przez zamawiającego

- pełna zgodność funkcjonalna z systemem macOS lub równoważnym,

- łączność bezprzewodowa Bluetooth lub równoważna,

- wbudowany akumulator z możliwością ładowania przez złącze USB-C,

- kabel USB-C do ładowania w zestawie,

- niski profil klawiszy i kompaktowa konstrukcja,

- układ klawiszy dopuszcza się wersję z klawiszem blokady lub Touch ID,.

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Apple Magic Keyboard USB-C lub Logitech MX Keys Mini for Mac 
	1 szt.

	20
	Mysz bezprzewodowa do pracy biurowej
- typ urządzenia: bezprzewodowa mysz komputerowa,

- łączność: Bluetooth Low Energy oraz odbiornik USB lub równoważne rozwiązanie zapewniające pracę bezprzewodową,

- rozdzielczość sensora regulowana w zakresie minimum 200-4000 DPI,

- minimum 5 przycisków, w tym przyciski lewy/prawy, przycisk rolki oraz przyciski boczne,

- rolka przewijania z trybem precyzyjnym i szybkim lub równoważna funkcja usprawniająca przewijanie dokumentów,

- zasięg pracy bezprzewodowej minimum 10 m,

- zasilanie bateryjne lub akumulatorowe; czas pracy na jednym komplecie baterii/ładowaniu minimum 12 miesięcy,

- kompatybilność z systemami macOS oraz Windows lub równoważnymi.

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Logitech Signature M650 LUB Logitech M650 for Business 
	1 szt.

	30
	Dysk twardy do macierzy / systemu zapisu danych
- typ urządzenia: wewnętrzny dysk twardy HDD przeznaczony do pracy ciągłej w systemach zapisu danych, rejestratorach, macierzach lub systemach monitoringu,
- pojemność: 4 TB lub większa,
- format: 3,5 cala,
- interfejs: SATA III / SATA 6 Gb/s lub zgodny wstecznie,
- technologia zapisu: CMR lub równoważna, bez technologii SMR,
- prędkość obrotowa: 5400 obr./min lub klasa energetyczno-akustyczna równoważna dla dysków surveillance 4 TB,
- pamięć cache: minimum 64 MB,
- praca całodobowa 24/7 i obsługa obciążenia rocznego minimum 180 TB/rok,
- kompatybilność z systemami wielodyskowymi / macierzami do minimum 8 zatok,
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: WD Purple 4 TB 5400 obr./min lub WD Purple 4 TB WD44PURZ LUB Seagate SkyHawk 4 TB 
	4 szt.

	40
	Stacja dokująca / hub 

Do posiadanego komputera Apple Mac mini M4

- typ urządzenia: stacja dokująca / hub dopasowany konstrukcyjnie do Apple Mac mini M4 lub równoważny,

- minimum 11 portów / funkcji komunikacyjnych,

- wbudowana kieszeń / obudowa na dysk M.2 NVMe SSD,

- obsługa dysków M.2 NVMe w formatach 2230, 2242, 2260 oraz 2280,

- obsługiwana pojemność dysku SSD: do 8 TB lub więcej,

- prędkość transmisji danych dla kieszeni SSD: do 10 Gb/s lub więcej,

- minimum 3 porty USB-A o przepustowości 10 Gb/s,

- minimum 2 porty USB-A o przepustowości 5 Gb/s,

- minimum 2 porty USB-C o przepustowości 10 Gb/s,

- czytnik kart SD oraz microSD/TF, z możliwością jednoczesnego korzystania z obu czytników,

- port USB-C do zasilania pomocniczego lub stabilizacji pracy urządzeń peryferyjnych,

- obudowa / forma umożliwiająca ustawienie komputera Mac mini na stacji dokującej bez ograniczenia dostępu do podstawowych elementów obsługi.

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: UGREEN Mac Mini M4 Docking Station 
11-Port 8TB 10Gbps lub Satechi Mac Mini M4 Stand & Hub 
	1 szt.
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	50
	Programowalny kontroler skrótów typu Stream Deck
- typ urządzenia: programowalny kontroler skrótów, makr i akcji do pracy komputerowej, streamingu lub realizacji multimedialnej,
- minimum 6 fizycznych, programowalnych klawiszy z indywidualnym podświetleniem LCD lub równoważnym wyświetlaniem ikon/funkcji,
 możliwość przypisywania skrótów klawiaturowych, makr, akcji wieloetapowych, profili oraz folderów/stron akcji,
-kompatybilność z systemem macOS oraz Windows lub równoważnymi,

- łączność z komputerem przez USB 2.0 lub nowszy,
- dedykowane oprogramowanie producenta do konfiguracji klawiszy i profili, dostępne bez dodatkowych opłat licencyjnych,
- kompaktowa konstrukcja biurkowa; urządzenie gotowe do pracy po podłączeniu i konfiguracji oprogramowania.
Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Elgato Stream Deck Mini lub Elgato Stream Deck Neo 
	1 szt.

	60
	Kabel HDMI 2.1 światłowodowy / AOC, 50 m
- typ urządzenia: aktywny kabel HDMI światłowodowy / AOC,

- złącza: HDMI męski - HDMI męski,

- standard HDMI: 2.1 lub nowszy,

- długość: 50 m,

- maksymalna przepustowość: 48 Gb/s lub więcej,

- obsługiwana rozdzielczość: mini mum 4K przy 120 Hz oraz 8K przy 60 Hz lub równoważna zgodna ze standardem HDMI 2.1,

- obsługa HDR oraz ARC/eARC lub równoważnych funkcji audio-wideo właściwych dla HDMI 2.1,

- konstrukcja hybrydowa światłowód + przewodniki miedziane lub równoważna technologia AOC,

- złącza pozłacane lub zabezpieczone przed utlenianiem,

- kolor czarny lub neutralny; kabel przeznaczony do stałej lub półstałej instalacji AV.

Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Lanberg HDMI M/M v2.1 Cable 50m Optical Black AOC LUB urządzenie równoważne
	3 szt.

	70
	Pamięć RAM
Typ pamięci: DDR4.
Pojemność: 32 GB (1 × 32 GB).
Częstotliwość pracy: 3200 MHz (DDR4-3200, PC4-25600).
Kompatybilność z komputerem stacjonarnym wyposażonym w pamięć DDR4..
Gwarancja: minimum 24 miesiąc
	1 szt.

	80
	Karta graficzna
Obsługa technologii CUDA.
Pamięć graficzna: minimum 16 GB GDDR7.
Interfejs: PCI Express x16 (zgodny z płytami głównymi PCIe 4.0 i 5.0).
Minimum 1 wyjście HDMI.
Chłodzenie aktywne.
Gwarancja: minimum 24 miesięcy.

Przykładowe urządzenie: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 
	1 szt.

	90
	Klawiatura
Typ przełączników: Membranowe

Łączność: Bezprzewodowa (zasięg pracy do 10 m)

Podświetlenie: Tak (białe)

Układ klawiatury: US International

Blok numeryczny: Tak

Klawisze funkcyjne: Tak

Fizyczny wyłącznik: tak

Podpórka pod nadgarstek: Tak (z możliwością odłączenia od klawiatury)

Wymiary: Wysokość: max 132 mm; Szerokość: max 432 mm

Głębokość: max 21 mm Waga: max 820 g

Akumulator: wewnętrzny, min 1500 mAh, możliwość ładowania przez USB-C

Kolor: ciemny, stonowany (np. grafitowy, czarny)

Dodatkowe: Czujnik zbliżeniowy i czujnik oświetlenia, zgodność z standardem Logitech Logi Bolt.

Np. Logitech MX Keys S Plus (Grafit)
	3 szt.
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	Mysz

Typ połączenia: Bezprzewodowa (zasięg pracy do 10 m)

Typ czujnika: Optyczny

Rozdzielczość czujnika: z możliwością ustawienia w zakresie przynajmniej od 1000-8000 dpi

Liczba przycisków: min. 6

Rolka: tak

Fizyczny wyłącznik: tak

Budowa: Symetryczna (nie musi dotyczyć przycisków bocznych)

Wymiary: Wysokość: max 102 mm; Szerokość: max 67 mm; Głębokość: max 36 mm

Waga: max 101 g

Akumulator: wewnętrzny, min 500 mAh

Kolor: ciemny, stonowany (np. grafitowy, czarny)

Np. Logitech MX Anywhere 3S (Grafit)
	2 szt.

	110
	Mysz

Typ połączenia: Bezprzewodowa (zasięg pracy do 10 m)

Typ czujnika: Optyczny

Rozdzielczość czujnika: z możliwością ustawienia w zakresie przynajmniej od 1000-8000 dpi

Liczba przycisków: min. 7

Rolka: min. 2 (min. 1 obsługiwane kciukiem)

Fizyczny wyłącznik: tak

Budowa: Asymetryczna, dla praworęcznych z miejscem na kciuk

Wymiary: Wysokość: max 126 mm; Szerokość: max 86 mm; Głębokość: max 53 mm; Waga: max 145 g

Akumulator: wewnętrzny, min 500 mAh

Kolor: ciemny, stonowany (np. grafitowy, czarny)

Np. Logitech MX Master 3S Edition Bluetooth
	1 szt.

	120
	Zestaw klawiatura + mysz bezprzewodowa
Typ: multimedialna klasyczna

Rodzaj przełączników: membranowe

Łączność: bezprzewodowa

Interfejs: 2.4GHz

Klawisze numeryczne: TAK

Klawisze funkcyjne: TAK

Kolor: grafit/czarny

Mysz w zestawie: TAK

Sensor Myszy: Laserowy

Rozdzielczość Myszy: 1000DPI

Gwarancja producenta: 24 Miesiące

Dołączone akcesoria: odbiornik, baterie

Dodatkowe Informacje: zasięg pracy 10m

Przykładowy model spełniający wymagania: Logitech MK295
	4 szt.

	130
	Dysk SSD

· Format U.2 2.5”, wysokość 15mm (dopuszczalne U.3 pracujące w trybie U.2)

· Interfejs NVMe (1.3 lub nowsze) PCIe 5.0 x4

· Pojemność: każdy dysk co najmniej 3.84 TB

· Dyski powinny być klasy enterprise/data center

· Dyski powinny być kompatybilne z zatokami NVMe serwera Super Micro BigTwin A+ AS -2124BT-HNTR w konfiguracji 4 NVMe + 2 SATA3

· Odczyt sekwencyjny: co najmniej 12 000 MB/s

· Zapis sekwencyjny: co najmniej 6 000 MB/s

· Odczyt losowy 4K (QD32 lub porównywalne): co najmniej 2 000 000 IOPS 

· Zapis losowy 4K (QD32 lub porównywalne): co najmniej 250 000 IOPS 

· Co najmniej 1 DWPD przez 5 lat

· Wymagane Power‑Loss Protection (PLP)

· Wymagane sprzętowe szyfrowanie AES‑256 z obsługą TCG Opal 2.0 lub równoważnego standardu bezpieczeństwa dla dysków klasy enterprise

· Dysk musi być przeznaczony do pracy 24/7 w środowiskach serwerowych (data center/enterprise), z deklarowanym MTBF nie mniejszym niż 2 000 000 godzin

· Dyski powinny być przeznaczone do pracy w gęstych platformach serwerowych

Parametry wydajnościowe, tj. odczyt sekwencyjny, zapis sekwencyjny oraz odczyt i zapis losowy, muszą być deklarowane dla konfiguracji NVMe PCIe 5.0 x4, zgodnie z metodyką testową 
	15 szt.
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	Macierz dyskowa wyposażona w cztery dyski

Macierz dyskowa

(Zamawiane urządzenie jest przeznaczone do rozbudowy istniejącej infrastruktury opartej o rozwiązania Unify, konieczność zachowania kompatybilności rozwiązań) 

· Minimum cztery kieszenie na dyski HDD 2,5″/3,5″

· Minimum dwa sloty M.2 NVMe dla akceleracji cache

· Minimum 1 port RJ45 2,5 GbE 10/100/1000/2500 Mb/s

· Minimum 1 port USB-C z przepustowością 5 Gb/s

· Zasilanie PoE+++ przez zasilacz minimum 90 W (w zestawie)

· Minimum 4 GB pamięci RAM

· Integracja z platformą UniFi Drive

· Moduł Bluetooth 4.1

· Pozostałe cechy

· RAID Type - RAID 5, RAID 6, RAID 10, 

· RAID Group - Single

· Personal Drive & Shared Drive

· SSD Cache

· File Encryption

· Backup to Remote UNAS

· Backup to CIFS/SMB Server

· Backup to Cloud Services (Google Drive, OneDrive, Dropbox, Amazon S3, Backblaze B2, Wasabi)

· Snapshots

· Share Links

· Time Machine Backup

· Client App Support

 Gwarancja min 12 miesięcy

Wymagania spełnia na przykład: Ubiquiti UNAS 4 NAS Desktop Cortex-A Cortex-A57 4 GB, 

Dyski I (2 sztuki):

· Pojemność minimum 8000 GB

· Format 3.5"

· Interfejs SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt.

· Pamięć podręczna cache minimum 256 MB

· Prędkość obrotowa 7200 obr./min

· Prędkość odczytu (maksymalna) 210 MB/s

· Niezawodność MTBF minimum 1 000 000 godz.

· Dodatkowe informacje

· Technologia zapisu CMR

· Zwiększona odporność na drgania

· Zgodność z systemami NAS

· Uusługi odzyskiwania danych

· Wysokość max. 26,1 mm

· Szerokość max. 101,85 mm

· Głębokość max. 47 mm

· Waga do 720 g

· Gwarancja minimum 36 miesięcy

Wymagania spełnia np. Seagate IRONWOLF CMR 8TB 7200obr. 256MB, WD Red Pro 8 TB

Dyski II (2 szt.)

· Pojemność  minimum 2000 GB

· Format M.2

· Interfejs PCIe NVMe 4.0 x4

· Prędkość odczytu (maksymalna) 5150 MB/s

· Prędkość zapisu (maksymalna) 4850 MB/s

· Rodzaj kości pamięci TLC

· Niezawodność MTBF minimum 1 750 000 godz.

· Gwarancja minimum 60 miesięcy 

Wymagania spełnia np.  GOODRAM 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe PX700, Samsung 990 Pro 2 TB
	1 szt.

	150
	Monitor 32” 

Wymagania minimalne

· Typ monitora: LCD IPS Black z podświetleniem LED.

· Przekątna ekranu: minimum 31,5”.

· Rozdzielczość natywna: minimum 3840 × 2160 (4K UHD).

· Częstotliwość odświeżania: minimum 120 Hz.

· Format obrazu: 16:9.

· Jasność: minimum 450 cd/m².

· Kontrast statyczny: minimum 3000:1.

· Kąty widzenia: minimum 178°/178°.

· Pokrycie przestrzeni barw: 

· sRGB: minimum 100%,

· DCI-P3: minimum 99%.

· Dokładność odwzorowania kolorów: Delta E ≤ 1,5.

· Głębia kolorów: minimum 10-bit.

· Powłoka matrycy: przeciwodblaskowa (Anti-Glare)

· Ergonomia

· Regulacja wysokości.

· Regulacja pochylenia (Tilt).

· Obrót w poziomie (Swivel).

· Funkcja Pivot (obrót do trybu portretowego).

· Możliwość montażu VESA 100 × 100 mm. [dellstore.com]
Pozostałe wymagania

· Certyfikat ENERGY STAR lub równoważny.

· Funkcja koncentratora USB (USB Hub).

· Możliwość łańcuchowego podłączenia monitorów (Daisy Chain/MST).

· Gwarancja producenta minimum 36 miesięcy.

· Kolor obudowy: czarny lub srebrno-czarny

przykładowy monitor: 

Dell UltraSharp U3225QE (210-BQTK)


	1 szt.
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