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Zad. 3 - Komputer przenośny – 16’’dotyk – 1 szt.

	Lp.
	Atrybut
	Sposób określenia
	Część wypełniana przez Dostawcę

	1.
	Typ
	Przenośny.
	

	2.
	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany do prac dydaktycznych oraz biurowych, tj. obliczenia, grafika, animacja techniczna, tworzenie plików tekstowych, prezentacji multimedialnych, korzystanie z zasobów internetu i poczty elektronicznej
Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.
	

	3.
	Wydajność obliczeniowa procesora
	Procesor z wydajnością o wyniku minimum  18 890 punktów w teście Passmark CPU Mark.

	

	4.
	Pamięć operacyjna
	Minimum 32GB RAM LPDDR5 8533MHz  
	

	5.
	Karta graficzna dedykowana
	Zintegrowana z procesorem

	

	6.
	Matryca
	16”, minimalna rozdzielczość 2880 x 1800 pikseli , oLED,, , jasność minimum 400 nitów, 
Ekran dotykowy
Częstotliwośc odświeżania ekranu minimum 120Hz
	

	7.
	Parametry pamięci masowej
	1. Dysk SSD o pojemności minimum 2TB M.2  PCIe 4.0  NVMe

	

	8.
	Karta dźwiękowa i multimedia
	Wbudowana, zgodna z High Definition Audio
Wbudowany  minimum 2mikrofony
Wbudowane  głośniki stereo
Wbudowana kamera internetowa min HD z funkcja IR wspierajaca Windows Hello 
Mechaniczna zasłaona kamery – nie dopuszcza się przyklajanych
	

	9.
	Komunikacja i łączność
	Minimum :
Wbudowana karta WiFi 6E AX211 (2x2),
Wbudowany Bluetooth min. 5.3
	

	10.
	Porty wejścia/wyjścia
	Minimum:
- USB 3.2 Gen. 2 - 2 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.
HDMI 2.1 - 1 szt.
Thunderbolt™ 4 - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
	

	11.
	Wymagania dodatkowe i bezpieczeństwo
	W komplecie:
Akumulator litowo jonowy minimum 68Wh 
Obsługuje szybkie ładowanie akumulatora: 50% w ciągu 45 minut
Zasilacz minimum 65W ze złaczem USB-C

Nie dopuszcza się urządzeń typu remarked/refurbished.

Podświetlana klawiatura
Wydzielona klawiatura numeryczna ,
Urządzenie wskazujące: Touchpad,
Szyfrowanie TPM 
Akcelerometr; 
Żyroskop; 
Czujnik temperatury IR
Supports Microsoft Pen Protocol 2.0 (MPP 2.0) pens
	

	12.
	Płyta główna/Bios
	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta oferowanego komputera lub na jego zlecenie, Płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera, zawierający numer seryjny komputera;

Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: 
- hasła dla twardego dysku
- hasła Administratora oraz Użytkownika
- kolejności bootowania
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, 
	

	13.
	System operacyjny
	Windows 11 Professional 64 bit lub równoważny
Partycja Recovert do odtworzenia systemu z dysku
	

	14.
	Akcesoria dodatkowe
	Brak
	

	15.
	Parametry fizyczne i obudowa
	Waga [kg]: maksymalnie 1,9 (z bateriami)
Szerokość [mm]: maksymalnie 356
Wysokość [mm]: maksymalnie 16


	

	16.
	Materiały obudowy
	Tworzywo sztuczne
	

	17.
	Certyfikaty i normy
	- Deklaracja zgodności CE

	




Opis równoważności system operacyjnego
System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1.	Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a.	Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b.	Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych
2.	Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
3.	Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim
4.	Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI.
5.	Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe
6.	Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,
7.	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
8.	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
9.	Wbudowany system pomocy w języku polskim.
10.	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
11.	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
12.	Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13.	Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące.
14.	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
15.	Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze.
16.	Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
17.	Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
18.	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
19.	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
20.	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
21.	Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
22.	Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika.
23.	Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)."
24.	Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
25.	Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
26.	Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
27.	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
28.	Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
29.	Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi.
30.	Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
31.	Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
32.	Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM
33.	Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.
34.	Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35.	Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36.	Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.
37.	Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
38.	Mechanizmy logowania w oparciu o:
a.	Login i hasło,
b.	Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c.	Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),
d.	Certyfikat/Klucz i PIN
e.	Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
39.	Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5
40.	Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.
41.	Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach
42.	Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń
43.	Wsparcie dla PowerSh
