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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA                    I OCHRONY ZDROWIA
	OBIEKT BUDOWLANY 

	nazwa 
	DROGA POWIATOWA NR 1211 O NA ODCINKU GOŚCIĘCIN - KARCHÓW

	kategoria obiektu 
	XXV

	adres 
	

	jednostka ewidencyjna 
	160304_2 Pawłowiczki 


	obręb ewidencyjny 
	0045 KARCHÓW , 0049 GOŚCIĘCIN

	numer(y) działek 
	51 i 205

	

	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Gościęcin - Karchów

	

	INWESTOR 

	instytucja
	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

	adres 
	Plac Wolności 13

47-2020 Kędzierzyn-Koźle


NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ :

a) DZIAŁ ROBÓT :  - 45000000 - 7 Roboty budowlane

b) GRUPY ROBÓT:  - 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych   obiektów budowlanych lub ich  

                                                                   części oraz roboty w zakresie  inżynierii lądowej i wodnej

c) KLASY ROBÓT:   - 45230000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów linii   komunikacyjnych i  

                                                                    elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei : wyrównywanie terenu     

         d)     KATEGORIA ROBÓT :   -  45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej 

	OPRACOWAŁ:  
	mgr inż. Mirosław Sieja upr. nr 29/95/Op
	


1. Podstawa opracowania.

Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  została  opracowana  zgodnie 
z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.) 

2. Opis techniczny.

2.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O polegać będzie na:

· Wytyczeniu obiektu;

· Rozebraniu istniejącej nawierzchni i podbudowy jezdni i chodników;

· Wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne, jezdni (na poszerzeniu) i chodnika, oraz zjazdów do posesji;

· Wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne;

· Wykonaniu dwuwarstwowej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 30 cm (warstwa dolna z kruszywa 0/63 mm , warstwa górna  z kruszywa 0/31,5 mm o grubości 10 cm);

· Ustawieniu wystającego krawężnika betonowego na ławie betonowej z oporem (beton C12/16, odsłonięcie krawężnika 6 cm); 

· Ustawieniu obrzeża betonowego na ławie betonowej;

· Wykonaniu nawierzchni jezdni mieeszanki mineralno-asfltowej;

· Wykonaniu nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej o o grubości 8 cm;

· Wykonaniu nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm; 

· Wyrównaniu i wyprofilowaniu poboczy;

· Przebudowie istniejących oraz wykonaniu nowych wpustów ulicznych;

· Remoncie istniejących studni rewizyjnych;

· Umocnieniu betonowymi płytami otworowymi, skarpy przy chodniku na o odcinku od km 0+074 do km 0+260.

Długość przebudowywanego odcinka: 917 m.

Szerokość jezdni: 6,0 m.

Szerokość chodnika: 2,23 m.

2.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Zabudowana infrastruktura techniczna: 

· Kanalizacja deszczowa;

· Kanalizacja sanitarna;

· Napowietrzne linie energetyczne;

· Linia telekomunikacyjna;

· Wodociąg.

2.3 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.

Na działce na której realizowane będzie zamierzenie zlokalizowane są: 
· Droga powiatowa;

· Kanalizacja deszczowa;

· Kanalizacja sanitarna;

· Napowietrzne linie energetyczne;

· Linia telekomunikacyjna;

· Wodociąg.

Istnieje również możliwość natrafienia na sieci podziemne niezidentyfikowane na mapie geodezyjnej, dlatego  roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy wykonywać ze szczególną  ostrożnością.

2.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

W trakcie realizacji robót budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić uwagę na:

· roboty w pasie drogowym drogi powiatowej  - pod ruchem na niej,

· praca ludzi z pracującymi  maszynami drogowymi i sprzętem.

2.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  pracownicy  powinni  przejść  przeszkolenie  BHP :

· szkolenie  wstępne  w  zakresie  BHP,

· instruktaż  ogólny  związany  z  przepisami  BHP,

· instruktaż  stanowiskowy z szczególnym uwzględnieniem tematów:

1) praca pod ruchem,

2) współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn i sprzętu,  

3) odzież robocza i ochronna,

4) zapoznanie pracowników w ramach  w/w  szkoleń z zagrożeniami wynikającymi 
z  realizacji  zamierzenia  budowlanego.

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej  przez wykonawcę robót.

2.6 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą  bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuacje w przypadku wystąpienia zagrożeń:

· zabezpieczenie budowy w  kompletne zestawy znaków drogowych i  urządzeń zabezpieczających wymagane  do wykonania organizacji ruchu  na czas robót,

· wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz  sprzęt ochrony osobistej,

· wykonanie planu zagospodarowania placu budowy,

· opracowanie planu komunikacji wewnętrznej na placu budowy,

· określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,

· bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie  niebezpiecznymi w tym przypadku praca ludzi sprzętu i maszyn oraz praca ludzi i sprzętu  pod  ruchem.

Kierujący robotami  powinien zabezpieczyć na okres trwania robót apteczkę pierwszej pomocy 
w razie zaistnienia wypadku. Po zakończeniu prac teren budowy należy uprzątnąć.

2.7 Ustawy i przepisy niezbędne do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”: 

· Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 
z 2003 r.) 

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

· Rozporządzenia Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 luty 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy   wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r.).
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 583).

· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002 r.).

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.).

· Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.). 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

· Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

· Ogólne specyfikacje techniczne (OST) Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych dla robót drogowych i mostowych

· Projekt Organizacji Ruchu na czas robót 

Wyżej wymienione ustawy, rozporządzenia i specyfikacje oraz projekty określają wymagania 
i warunki prowadzenia robót drogowych i stanowią podstawę opracowania „Planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi”.
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