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	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

	

	OBIEKT BUDOWLANY 

	nazwa 
	DROGA POWIATOWA NR 1211 O NA ODCINKU GOŚCIĘCIN - UCIESZKÓW

	kategoria obiektu 
	XXV

	jednostka ewidencyjna 
	160304_2 Pawłowiczki 

	obręb ewidencyjny 
	0045 KARCHÓW , 0049 GOŚCIĘCIN

	numer(y) działek 
	147 , 51 i 205

	

	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Gościęcin - Ucieszków

	

	

	OPRACOWAŁ

	imię i nazwisko 

Mirosław Sieja 
	nr uprawnień 

29/95/Op
	specjalność 

konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie drogi i lotnicze drogi startowe oraz manipulacyjne
	data opracowania            14 grudnia 2019 r.
	podpis 


Termin wprowadzenia organizacji ruchu do 31.12.2021 r.

OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NADRODZE POWIATOWEJ NR 1211 O , NA ODCINKU GOŚCIĘCIN - KARCHÓW W ZWIĄZKU 

Z PLANOWANĄ PRZEBUDOWĄ TEJ DROGI

1. Podstawa opracowania 

· Zlecenie inwestora

· Inwentaryzacja oznakowania z natury

· Ustawa Prawo Budowlane 

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dziennik Ustaw nr 43 z 14 maja 1999 r.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181
2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji na drodze powiatowej nr 1211 Ona odcinku Gościęcin - Karchów

3. Opis stanu istniejącego oraz zamierzeń budowlanych 
· Stan istniejący
Droga powiatowa 1211 O jest drogą jednojezdniową o szerokości jezdni 5,0-5,5 m .

Przy drodze w miejscowości Karchów oraz częściowo w Gościęcinie zlokalizowany jest chodnik ( z kostki betonowej w Karchowie i bitumiczny w Gościęcinie).

Droga jest drogą klasy Z , obsługuje zarówno ruch tranzytowy , łączy drogę krajową nr 38 

z drogą krajową nr 40 i przede wszystkim ruch lokalny.

Przy drodze zlokalizowane są jednostki gospodarcze , edukacyjne (szkoła podstawowa) oraz budynki mieszkalne.

Zamierzenia budowlane:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O polegać będzie na:

· Poszerzeniu jezdni do 6,0 m

· Rozbudowie chodnika i poszerzeniu go szerokości 2,23 m (w świetle 2,0 m)
· Wykonaniu pobocza o szerokości 1 m 

· Wykonaniu nowego (grubowarstwowego oznakowania poziomego
· Wymianie istniejących znaków pionowych

4. Charakterystyka ruchu na drodze 

Droga powiatowa nr 1211 O obsługuje zarówno ruch lokalny oraz ruch tranzytowy ; łączy drogę krajową nr 38 z drogą krajową nr 40

5. Rozwiązania projektowe
Niniejszy projekt stałej organizacji ruchu został dostosowany do zakresu przebudowy drogi powiatowej nr 1211 O

W projekcie przewidziano wykonanie oznakowania poziomego na przebudowywanym odcinku:

· Wykonanie linii osiowych P-1b , P-4 i P-1b

· Wykonanie linii krawędziowych P-7a i P-7b

· Oznakowanie istniejącego przejścia dla pieszych znakami P-10 wykonanymi na czerwonym tle

· Wykonanie przed przejściem linii warunkowego zatrzymania P-14

Oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian ; przewiduje się jedynie wymianę zniszczonych znaków pionowych na nowe.

Sposób oznakowania pokazano na załączonym rysunku.

Projektowane oznakowanie poziome – grubowarstwowe.
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