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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 
                  w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na
                  ”Budowa Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach - II etap 
                  oraz modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Szerzyny” – 
                 znak sprawy FER.271.13.2022.
     
Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
DOTYCZY : FER.271.13.222  ,,BUDOWA BUDYNKU OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM W SZERZYNACH” II ETAP 

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania.

Roboty budowlane
1. Czy wykonujemy podsufitkę zewnętrzną (deski boazeryjne impregnowane). W jakim kolorze? (194 m2).
Odp.: Podsufitkę zewnętrzną należy wykonać jako tynkowaną w kolorze elewacji (kolor biały) na podkonstrukcji drewnianej z płyty OSB. Tynk na całej szerokości od ściany do deski okapowej. Przy desce okapowej należy pozostawić 3cm szczelinę wentylacyjną. (Przykład)
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2. Czy naprawa izolacji ścian fundamentowych styropianem na całym obwodzie budynku tzn. na długości 236 mb?
Odp.:  TAK
3. Istnieje potrzeba wykonania ścian poddasza do wysokości więźby dachowej w osi Ł i 4-9, osi 7 i K-Ł? Czy wykonać z pustaków czy w konstrukcji z płyt kartonowo – gipsowych? 
Odp.: Ścianę wykonać jako murowaną 25cm.
4. Czy docieplenie dachu (przekroje C-C, C-C1, E-E) w części użytkowej mamy wykonać jako skosy do murłaty czy w części jako ścianki kolankowe (brak danych)?
Odp.: Ocieplenie może być wykonane jako skos do murłaty. Ścianka natomiast ma na celu wygrodzenie zupełnie nieużytkowej powierzchni pomieszczenia.
5. Czy wyprowadzenia wentylacji dachowych szt 5 mogą być wykonane jako skrzynki 50x50 obite blachą w kolorze dachówki ?
Odp.: Może być. Formę i kształt należy uzgodnić z projektantem.
6. Czy wykonujemy opaski wokół budynku z kostki betonowej na dł 89 mb? 
Odp.:  Opaskę wokół budynku należy wykonać jako żwirową.
7. Czy wykonujemy tylko pochylnię dla niepełnosprawnych (jak w opisie przedmiotu zamówienia)czy tarasy pochylnię i schody (jak w przedmiarze)?
Odp.:  Wykonujemy pochylnię z tarasami

Kuchnia – wyposażenie
1. W zestawieniu urządzeń do kuchni jest błąd numerowania pozycji. Proszę o informację czy jakieś pozycje zostały pominięte, czy to tylko błąd numeracji?
- brakuje pozycji 69-71 czy pozycje od 69 do 71 zostały pominięte?
- zdublowana jest numeracja 105-108.
Odp.: Błąd w numeracji.
2. Czy zestawienie elementów w opisie technologii ma być brane do wyceny? Jeśli tak to proszę o szczegóły dot. pozycji od 35 – 38.
      Odp.: Wszystkie urządzenia znajdują się w Zestawieniu elementów kuchni. 
                 Plik: zestawienie urządzeń do  kuchni.docx

Roboty elektryczne 
W przedmiarze jest wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu tj latarni, ale w tym są dwie lampy  podłogowe w chodniku do podświetlenia drzew a chodników ma nie być tym etapie. Czy wykonać okablowanie i jakieś puszki jako przygotowanie?
Odp.: Nie uwzględniać w ofercie.

Roboty instalacyjne
Czy z przedmiotu zamówienia wyłączamy kanalizację opadową i zbiornik p- poż?
Odp.: Nie uwzględniać w ofercie.

Zagospodarowanie terenu
Czy z przedmiotu zamówienia wyłączamy? :
- elementy małej architektury
- plac zabaw
- zieleń
- roboty drogowe : roboty ziemne, podbudowy, krawężniki i obrzeża, nawierzchnie
Odp.:  Nie uwzględniać w ofercie.
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