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RK-NZ.261.78.2023.JP 
Załącznik - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

	Zadanie nr:
	Opis:

	1
	Karty graficzne GPU (18 szt.) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

	2
	Interfejs komunikacyjny (minikomputer+kamera+obiektyw) - 16 szt dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych

	3
	Minikomputer przenośny posiadający wsparcie GPU (10 szt.) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych



Zadanie 1. Karty graficzne GPU (18 szt.) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych
[bookmark: _GoBack]Specyfikacja zamawianego sprzętu 18 x karta graficzna (GPU):
· [bookmark: __DdeLink__177958_1305940711][bookmark: __DdeLink__177669_1305940711]Dodatkowy kod lub kody CPV: 30237134-7
· Wynik GPU w testach Passmark G3DMark: min. 39660 pkt. (na dzień 29.06.2023)
· Ilość pamięci: min. 24 GB
· Technologia budowy: max. 4 nm
· Taktowanie pamięci: min. 1,3 GHz
· Bazowe taktowanie rdzenia: min. 2,2 GHz
· Taktowanie w boost: min. 2,5 GHz
· Typ pamięci: min. GDDR6X 
· Liczba rdzeni CUDA: : min. 16384 
· Liczba rdzeni TPU: min. 512
· Liczba rdzeni RT: min. 128
· Interfejs: PCIe Gen 4.0 
· L2 Cache: min. 72 MB
· Moc obliczeniowa FP16 (half): min. 82 TFLOPS
· Moc obliczeniowa FP32 (float): min. 82 TFLOPS
· Moc obliczeniowa FP64 (double): min. 1,2 GFLOPS
· Rodzaje wyjść: HDMI oraz min. 2 x Display port.
· Czas gwarancji: min. 2 lata 
· Wymiary nie większe niż: 310 mm x 140 mm x 61 mm**
 

[bookmark: __DdeLink__89008_13059407111][bookmark: __DdeLink__1029_142831702][bookmark: __DdeLink__2534_142831702]*Uzasadnienie: Wymaganie dotyczące rdzeni CUDA oraz wsparcia architektury CUDA wynika z docelowego zastosowania sprzętu, jaką jest sztuczna inteligencja. W domenie sztucznej inteligencji od lat dominują rozwiązania oparte o technologie NVIDIA CUDA i na obecną chwilę brak alternatywy dla tej architektury.
[bookmark: __DdeLink__24319_4106400196]**Uzasadnienie: Zamawiane karty graficzne zostaną zamontowane w posiadanych komputerach, z tego powodu wprowadzono ograniczenie wymiarów urządzenia.

Zadanie 2. Interfejs komunikacyjny (minikomputer+kamera+obiektyw) - 16 szt dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych
[bookmark: __DdeLink__56828_1305940711]Specyfikacja zamawianego sprzętu 16x Interfejs komunikacyjny (minikomputer + kamera + obiektyw):
	Minikomputer:
· [bookmark: __DdeLink__179004_1305940711]Obsługa CUDA*: tak
· [bookmark: __DdeLink__5818_1509002641]Liczba rdzeni CUDA: min 128
· Liczba złącz kamer MIPI CSI: min 2
· Interfejs kamery: RAW12/10/8, COMP8
· [bookmark: __DdeLink__8510_1509002641]Liczba rdzeni procesora: min 4
· Taktowanie procesora [GHz]: min 1.4
· [bookmark: __DdeLink__1059_2506652149][bookmark: __DdeLink__9704_1509002641][bookmark: __DdeLink__8510_15090026411]Pamięć RAM [GB]: min 4
· [bookmark: __DdeLink__1059_25066521491]Interfejs pamięci RAM: min LPDDR4
· Pamięć wewnętrzna (karta pamięci) [GB]: min 32
· Interfejs sieciowy: Gigabit Ethernet 1000 Mbps
· [bookmark: __DdeLink__22703_1509002641]Ilość portów USB 3.0: min 4
· Ilość portów microUSB: min 1
· [bookmark: __DdeLink__526_496494630][bookmark: __DdeLink__22703_15090026411]Dodatkowe peryferia: GPIO, I2C, I2S, SPI, UART, HDMI, DisplayPort
· Zasilacz
· Obsługiwany obraz wejściowy: min 4K / 60 fps (H.264/H.265)
· Gwarancja: min 12 miesięcy

	Kamera:
· Iterfejs kamery: RAW12/10/8, COMP8
· Złacze kamery: MIPI CSI
· Rodzielczość kamery: min 12,3 Mpx
· Przekątna sensora kamery: min 7,9 mm
· Szyna motarzu obiektywu: C-mount / CS-mount
· Kompatybilość kamery z rasbery PI: tak
· Gwarancja: min 12 miesięcy

	Obiektyw:
· Szyna motarzu obiektywu: C-mount
· Ogniskowa obiektywu: 16 mm
· Apertura obiektywu: F1. 4-16
· Zniekształcenie obiektywu: max 1" (-0,7%), 1/2" (-0,5%), 1/3" (-15%)
· Gwarancja: min 12 miesięcy
[bookmark: __DdeLink__19723_4106400196]


*Uzasadnienie: Wymaganie dotyczące rdzeni CUDA oraz wsparcia architektury CUDA wynika z docelowego zastosowania sprzętu, jaką jest sztuczna inteligencja. W domenie sztucznej inteligencji od lat dominują rozwiązania oparte o technologie NVIDIA CUDA i na obecną chwilę brak alternatywy dla tej architektury.


Zadanie 3. Minikomputer przenośny posiadający wsparcie GPU (10 szt.) dla Katedry Inteligentnych Systemów Informatycznych
Specyfikacja zamawianego sprzętu 10x Minikomputer przenośny posiadający wsparcie GPU:
· Liczba zamawianych minikomputerów: min 10
· Obsługa CUDA*: tak
· Liczba rdzeni CUDA: min 128
· Liczba złącz kamer MIPI CSI: min 2
· Interfejs kamery: RAW12/10/8, COMP8
· Liczba rdzeni procesora: min 4
· Taktowanie procesora [GHz]: min 1.4
· Pamięć RAM [GB]: min 4
· Interfejs pamięci RAM: min LPDDR4 
· Pamięć wewnętrzna (karta pamięci) [GB]: min 32
· Interfejs sieciowy: Gigabit Ethernet 1000 Mbps
· Ilość portów USB 3.0: min 4
· Ilość portów microUSB: min 1
· Dodatkowe peryferia: GPIO, I2C, I2S, SPI, UART, HDMI, DisplayPort
· Zasilacz
· Obsługiwany obraz wejściowy: min 4K / 60 fps (H.264/H.265)
· [bookmark: __DdeLink__15885_4106400196]Gwarancja: min 12 miesięcy


*Uzasadnienie: Wymaganie dotyczące rdzeni CUDA oraz wsparcia architektury CUDA wynika z docelowego zastosowania sprzętu, jaką jest sztuczna inteligencja. W domenie sztucznej inteligencji od lat dominują rozwiązania oparte o technologie NVIDIA CUDA i na obecną chwilę brak alternatywy dla tej architektury.
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