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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Rozbudowa i modernizacja klastra obliczeniowego w Katedrze Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej.

	Numer referencyjny:
	RK-NZ.261.18.2024.MM



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SWZ oraz POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT


Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
W OPZ (załącznik nr 8 do SWZ) jest w pkt. 3. Specyfikacja elementów dodatkowych do rozbudowy i modernizacji klastra obliczeniowego KMC taki zapis: 
- "4 TB, 7200 RPM, 256 MB cache, HDD 3.5”, SATA 6Gb/s, HOT SWAP, MTBF min. 1 mln godzin, wersja dla serwerów lub NAS." - prosimy o podanie modelu serwera NAS, w którym będą zainstalowane te dyski. Jest to niezbędne celem określenia ich kompatybilności.
- "1 TB, SSD 2.5” z możliwością instalacji w zatokach 3.5” (dodatkowe przelotki), zapis min. 520MB/s, odczyt min. 560MB/s, TRIM, S.M.A.R.T." - prosimy o podanie modelu serwera NAS, w którym będą zainstalowane te dyski. Jest to niezbędne celem określenia ich kompatybilności.
Odpowiedź nr 1 
Dyski HDD i SSD przeznaczone są do serwerów z chipsetami firmy Intel (SuperMICRO oraz Intel). Nie ma wymogu kompatybilności z serwerem NAS. 


Pytanie nr 2
Stelaż 19" - szafa rackowa bez „boczków", drzwi, o wymiarach: wysokość: 2 m, szerokość: 0,8 m, głębokość: 1 m. Wyposażony w dwie półki stałe, o głębokości min. 0,75 m, nośność min. 50 kg, umożliwiające instalację serwerów w obudowach typu TOWER. Dodatkowo półka wysuwna na klawiaturę i mysz." - czy szafa ma mieć wysokość dokładnie 2m? Szafy rack występują w wysokościach mierzonych w calach i określonych jednostką "U" (przelicznik 1U = 1¾ cala = 44,45 mm). Nie ma szaf o wysokości dokładnie 2m (2000mm). Czy Zamawiający akceptuje szafę 42U, czyli wysokość wewnętrzna będzie 186,69cm?
Odpowiedź nr 2
Zamawiający akceptuje wymiar podany wymiar szafy wyrażony w jednostkach ,,U” – 42U. 
Wysokość zewnętrzna szaf powinna wynosić 2 m ± 3 cm.


Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 przedłuża termin składania ofert do dnia 25.06.2024 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 18 SWZ)
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 25.06.2024 r. o godz. 11:00 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 19.1 SWZ) 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-09-22 (zmiana dotyczy pkt. 16.1 SWZ).

dr inż. Arkadiusz Kociszewski
Kanclerz Politechniki 
Częstochowskiej
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