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3rd Polish-Chinese/Chinese-Polish Joint Research Programme
Multi-scale investigation of chemical looping combustion of biomass pellets towards negative CO2 emission

– Agreement No. WPC3/2022/44/MSLimitCo2/2024 –

RK-NZ.262.2.2024.MM

Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Uwaga: z uwagi na fakt, że zamówieniu podlegają trzy jednakowe pod względem parametrów technicznych i dołączonego oprogramowania komputery przenośne, w Opisie wyspecyfikowano parametry techniczne dotyczące jednego komputera. 

1. Zastosowanie

Komputery mobilne będą wykorzystywane do prowadzenia badań, pomiarów i analizy danych w projekcie naukowym. Wymagana jest dostawa trzech jednakowych komputerów przenośnych pod względem specyfikacji technicznej oraz zainstalowanego oprogramowania.

2. Matryca

15,6” Full HD 16:9 (1920 x 1080), 60Hz, matryca IPS, powłoka przeciwodblaskowa, bez dotyku, jasność min. 250 cd/m2, kontrast min. 700:1

3. Procesor

Procesor osiągający w teście PassMark Performance Test, co najmniej 17 600 punktów w kategorii Average CPU Mark. Wynik dostępny na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień: 13-08-2024 

Minimalna Liczba rdzeni 12

Taktowanie min. 4,9 GHz

4. Pamięć RAM

Min. 1x32GB DDR5; możliwość rozbudowy do min. 64GB, nie dopuszcza się pamięci wlutowanych w płytę główną, min. dwa sloty na pamięć, 1 slot wolny

5. Pamięć masowa

Min. 1TB NVMe SSD M.2 

Możliwość instalacji dodatkowego dysku M.2

6. Klawiatura

Klawiatura w układzie US – QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną, z wbudowanym podświetleniem, min 98 klawiszy. Wszystkie klawisze funkcyjne typu: wyciszenie dźwięku, zmniejszenie głośności, zwiększenie głośności, wyciszenie mikrofonu, podświetlenie klawiatury (przełączanie stanu podświetlenia klawiatury między brakiem podświetlenia, niskim i wysokim poziomem podświetlenia), zmniejszenie i zwiększenie jasności ekranu, przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny, print screen, Home, End dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. Dedykowany klawisz dla Copilot.

7. Multimedia

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o mocy min. 2x2W. Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowane w obudowę matrycy. Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy wyposażona we wbudowaną mechaniczną przysłonę o następujących parametrach:

· wideo: min. Full HD RGB HDR + IR (min. 30 kl/s) 

· zdjęcia: min. 2 megapiksela, 

Czytnik kart micro SD, 1 uniwersalny port audio typu combo (słuchawki i mikrofon)

8. Łączność bezprzewodowa

Karta Wi-Fi 6E AX z transferem do 2400 Mbps + Bluetooth 5.3

9. Bateria i zasilanie

Lithium-ion min. 54Wh umożliwiająca jej szybkie naładowanie do 80% w czasie 1 godziny. 

Zasilacz o mocy min. 60W ze złączem Typu - C

10. Porty i złącza

Wbudowane porty i złącza, min.: 1xHDMI 2.1, 2x USB 3.2 typ A, 2x Thunderbolt 4, 1x RJ-45 (fizyczny port), port audio combo, gniazdo linki zabezpieczającej

11. Waga i wymiary

Waga max 1,8kg 

Suma wymiarów notebooka nie większa niż 620mm mierzona po krawędziach obudowy.

12. Obudowa 

Szkielet obudowy i zawiasy notebooków wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka, po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min. 180 stopni. 

13. BIOS 

Ponieważ komputer wykorzystywany będzie w szczególnych warunkach laboratoryjnych, gdzie z uwagi na brak możliwości powtórzenia niektórych kosztownych eksperymentów wymagana jest pełna jego dyspozycyjność, na wypadek ewentualnej awarii oprogramowania wymagane są rozbudowane funkcje diagnostyczne zaimplementowane w układzie BIOS. 

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji: datę produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag z możliwością wpisywania min. znaków specjalnych. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła systemowego/użytkownika, administratora (hasła niezależne), Blokowanie hasłem systemowym/użytkownika rozruch dysku twardego. Funkcja umożliwiająca założenie hasła na dysk, informację o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS.

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym.

System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej pamięci flash, co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych:

· procesor

· pamięć RAM

· dysk twardy 

· zasilanie/ładowanie

· klawiatury

· test wyświetlacza/matrycy                              

· audio/głośników                                                

· zintegrowanej karty sieciowej LAN                

· układ graficzny/video                                       

· kamera internetowa                                         

· bateria

· wentylator 

· porty USB

Testy możliwe do wykonania w formie szybkiej i zaawansowanej lub dedykowanej formie dla danego komponentu. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą samej klawiatury, urządzenia wskazującego, myszy i jednocześnie za pomocą klawiatury i myszy. System zapewniający pełną funkcjonalność nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, niewymagający stosowania zewnętrznych nośników pamięci masowej oraz dostępu do internetu i sieci lokalnej. 

14. Certyfikaty 

Komputery muszą spełniać wymagania certyfikatu TCO.

Deklaracja zgodności CE. 

Potwierdzenie kompatybilności komputera z oferowanym systemem operacyjnym (wydruk ze strony).

15. Ergonomia 

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 23dB 

16. Bezpieczeństwo 

Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty głównej. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Wbudowany czujnik otwarcia obudowy (dolnej pokrywy)

Czytnik linii papilarnych 

Czytnik SmartCard 

17. System operacyjny 

W każdym z trzech komputerów wymagane jest zainstalowanie ostatniej 64 bitowej wersji systemu operacyjnego Windows w wersji Professional. Klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS powinien umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania. Wymagana osobna partycja recovery na dysku SSD. System operacyjny Windows jest niezbędny z uwagi na posiadane oprogramowanie specjalistyczne do akwizycji i analizy danych pomiarowych. Zmiana systemu operacyjnego skutkowałaby koniecznością zakupu dodatkowego oprogramowania.

18. Oprogramowanie dodatkowe 

Z uwagi na konieczność zapewnienia wysokiej dyspozycyjności komputerów wymagane jest, aby każdy z nich wyposażony został w oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające:

· upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, 

· możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji:

a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji

b. o dacie wydania ostatniej aktualizacji

c. o priorytecie aktualizacji

d. nt zgodności z systemami operacyjnymi

e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.

· wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne

· możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, gdy jest wymagany przy instalacji sterownik aplikacji, która tego wymaga

· rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr)

· sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)

· dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością eksportu do pliku o rozszerzeniu *.xml.

19. Warunki gwarancyjne, wsparcie techniczne 

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. 

W przypadku awarii komputera czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Gwarancja musi oferować przez cały okres:

· usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia

· dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały okres gwarancji (w języku polskim minimum w dni robocze)

· wsparcie telefoniczne świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów. Nie bazujące na skryptach rozmów telefonicznych


BIURO OBSŁUGI PROJEKTU                                                                                                                      ul. Dąbrowskiego 73, 42-201 Częstochowa

Politechnika Częstochowska                                                                                                                                           e-mail: beata.starczyk@pcz.pl

Wydział Infrastruktury i Środowiska                                                                                                                                               tel.: +48 34 3250 460


