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Częstochowa dnia: 2024-10-01
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Rozbudowa serwera pamięci masowej typu All-flash dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN

	Numer referencyjny:
	RK-NZ.261.64.2024.MM



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, POWIADOMIENIE O ZMIANACH W SWZ                   oraz POWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT


Zamawiający, Politechnika Częstochowska, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

	Pytanie 1
W wymaganej specyfikacji urządzeń Zamawiający zapisał: Rozbudowa posiadanego serwera pamięci masowej typu All-flash o 2 dodatkowe serwery (węzły) rozszerzające przestrzeń dyskową o minimum 150 TiB (dostępna przestrzeń użyteczna) i tworzące infrastrukturę klastra pamięci masowej. W ramach tego postępowania oczekiwana jest funkcjonalność klastra pamięci masowej utworzonego z dodatkowych 2 serwerów (węzłów). Natomiast rozbudowa ma umożliwiać w przyszłości dołączenie posiadanego serwera pamięci masowej do utworzonego klastra pamięci masowej (po rozszerzeniu odpowiednich licencji i powiększeniu liczby dysków – po stronie Zamawiającego) w taki sposób, że zarówno aktualny serwer pamięci masowej jak i dostarczone urządzenia będą stanowiły jeden logiczny serwer pamięci masowej, zarządzany z jednej konsoli zarządzającej.
W związku z faktem, iż obecny zapis OPZ jest niejednoznaczny prosimy o informację, czy Zamawiający uzna rozwiązanie za zgodne z zapisami OPZ, gdy dwa dostarczone serwery pamięci masowej będą posiadały replikacje asynchroniczną pomiędzy sobą, a dodatkowo utworzony w ten sposób klaster będzie posiadał możliwość replikacji synchronicznej z posiadaną przez Zamawiającego macierzą, z zachowaniem możliwości monitorowania wszystkich węzłów klastra?
Odpowiedź 1
Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie. 







Pytanie 2
W wymaganej specyfikacji urządzeń Zamawiający zapisał: Serwer musi dostarczać funkcjonalność klastra klasy "wysokiej dostępności" tj. zapewnienia wysokiej dostępności zasobów dyskowych dla podłączonych platform oprogramowania i sprzętowych z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych po protokołach NFS lub CIFS pomiędzy 2 serwerami pamięci masowej.
W związku z faktem, iż obecny zapis OPZ jest niejednoznaczny prosimy o informację, czy Zamawiający uzna rozwiązanie za zgodne z zapisami OPZ, gdy replikowane są zasoby NFS/CIFS z wykorzystaniem synchronicznej replikacji danych poprzez protokół IP?
Odpowiedź 2
Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie. 

 



Z uwagi na powyższe Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 przedłuża termin składania ofert do dnia 10.10.2024 r. do godz. 10:00. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy https://e-ProPublico.pl/ (zmiana dotyczy pkt. 18 SWZ)
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 10.10.2024 r. o godz. 11:10 za pośrednictwem Platformy. (zmiana dotyczy pkt. 19.1 SWZ) 
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2024-01-07 (zmiana dotyczy pkt. 16.1 SWZ).

dr inż. Arkadiusz Kociszewski
Kanclerz Politechniki 
Częstochowskiej
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