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PRZEDMIAR ROBÓT
Bieżące i interwencyjne utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2025 r.

Część I zamówienia:
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w 2025 roku.

	Lp.
	Nazwa
	Krotność
	Jedn.
	Ilość

	1
	OZNAKOWANIE PIONOWE I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	 
	 
	 

	1.
	Montaż znaków wraz z dostawą tablic Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne. przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki typu A-7 folia II generacji ŚREDNIE 
	1
	szt.
	15

	2.
	Montaż znaków wraz z dostawą tablic  Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne. przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki typu B-1 , B-2 , B-20 folia II generacji ŚREDNIE
	1
	szt.
	25

	3.
	Montaż znaków wraz z dostawą tablic  Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne. przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki typu D-6 , D-6a , D-6b folia II generacji ŚREDNIE
	1
	szt.
	25

	4.
	Montaż znaków wraz z dostawą tablic  Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne. przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki typu A folia I generacji ŚREDNIE
	1
	szt.
	25

	5.
	Montaż znaków wraz z dostawą tablic  Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne. przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki typu B i C folia I generacji ŚREDNIE
	1
	szt.
	25

	6.
	Montaż znaków wraz z dostawą tablic  Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne. przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki typu D folia I generacji ŚREDNIE (600x600 mm)
	1
	szt.
	25

	7.
	Montaż znaków wraz z dostawą tablic  Znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne. przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - znaki typu D folia I generacji ŚREDNIE (600x750 mm)
	1
	szt.
	15

	8.
	Montaż znaków wraz z dostawą tablic  Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych i innych znaków o powierzchni ponad 0,3 m2 znaki typu F-5 , F-6 , F-8 , F-9 , F-10 
	1
	m2
	10

	9.
	Montaż znaków wraz z dostawą tablic  Znaki drogowe. przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 znaki typu G folia I generacji
	1
	szt.
	5

	10.
	Montaż znaków wraz z dostawą tablic  Przymocowanie tabliczek o powierzchni do 0,3 m2 - znaki typu T
	1
	szt.
	5

	11.
	Montaż znaków wraz z dostawą tablic  Tablice prowadzące U-3a i U-3b i U-3e przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - folia I generacji
	1
	szt.
	20

	12.
	Montaż znaków wraz z dostawą tablic  Tablice prowadzące U-3c i U-3d.przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - folia I generacji
	1
	szt.
	4

	13.
	Montaż znaków wraz z dostawą tablic Tablice prowadzące U-9a i U-9b.przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 - folia I generacji
	1
	szt.
	5

	14.
	Montaż tarczy znaków do słupów taśmą stalową
	1
	szt.
	5

	15.
	Rozebranie słupków do znaków
	1
	szt.
	50

	16.
	Ustawienie słupka do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 mm wraz ze stopa fundamentową (długość słupka 1,8 m wraz z dostawą)
	1
	szt.
	20

	17.
	Ustawienie słupka do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 mm wraz ze stopa fundamentową (długość słupka 3,8 m wraz z dostawą)
	1
	szt.
	40

	18.
	Ustawienie słupka do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 mm wraz ze stopa fundamentową (długość słupka 4,6 m wraz z dostawą)
	1
	szt.
	20

	19.
	Wyprostowanie słupka znaku
	1
	szt.
	10

	20.
	Wyprostowanie słupka znaku z wymianą stopy fundamentowej
	1
	szt.
	10

	21.
	Wyprostowanie tablicy znaku
	1
	szt.
	10

	22.
	Wyprostowanie tablicy znaku z wymianą uchwytów
	1
	szt.
	20

	23.
	Montaż tarczy znaków  - MATERIAŁ POWIATU
	1
	szt.
	40

	24.
	Zdjęcie tablic znaków drogowych znaki zakazu, nakazu ostrzegawcze, informacyjne
	1
	szt.
	40

	25.
	Ustawienie słupka przeszkodowego U-5a wraz z dostawą słupka - analogia
	1
	szt.
	5

	26.
	Ustawienie słupka przeszkodowego U-5b (600 mm) wraz z dostawą słupka - analogia
	1
	szt.
	5

	27.
	Ustawienie słupka przeszkodowego U-5b (400 mm) wraz z dostawą słupka - analogia
	1
	szt.
	5

	28.
	Montaż i dostawa poręczy ochronnych sztywnych z pochwytem i przeciągiem z rur stalowych fi 60 mm i fi 38 mm. rozstaw słupków 1,5 mm z rur 60 mm - bariera U-12a z poprzeczką
	1
	m
	20

	29.
	Montaż i dostawa poręczy ochronnych łańcuchowych pojedyncze o rozstawie słupków 1,5 m z rur fi 60 mm
	1
	m
	20

	30.
	Wymiana łańcuchów w ogrodzeniu łańcuchowym U-12b
	1
	m
	20

	31.
	Montaż i dostawa słupków U-12b - analogia
	1
	szt.
	10

	32.
	Montaż i dostawa lustra akrylowego U-18a średnica 800 mm
	1
	szt.
	10

	33.
	Montaż i dostawa lustra akrylowego U-18b 1000x 800 mm
	1
	szt.
	10

	34.
	Montaż t i dostawa tablic znaków D-42 i D-43
	1
	szt.
	10

	35.
	Montaż i dostawa tablicy znaków typu E
	1
	m2
	10

	36.
	Montaż i dostawa barier energochłonnych U-14a rozstaw słupków co 4 m
	1
	m
	10

	37.
	Montaż i dostawa barier energochłonnych U-14a rozstaw słupków co 2 m
	1
	m
	10

	38.
	Rozebranie barier stalowych pojedynczych
	1
	m
	10

	39.
	Rozebranie słupków barier linowych
	1
	szt.
	10

	40.
	Bariery ochronne stalowe - montaż i dostawa słupków barier linowych
	1
	szt.
	10

	41.
	Bariery ochronne stalowe - montaż i dostawa słupków barier linowych mostowych montowanych do obiektu
	1
	szt.
	5

	42.
	Demontaż lin barier linowych energochłonnych
	1
	m
	10

	43.
	Bariery ochronne stalowe linowe - montaż lin - MATERIAŁ POWIATU
	1
	m
	10

	44.
	Montaż i dostawa Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające z tworzywa sztucznego o szer. do 0,5 m - elementy środkowe
	1
	szt.
	10

	45.
	Montaż i dostawa  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające z tworzywa sztucznego o szer. do 0,5 m - elementy skrajne
	1
	szt.
	6

	46.
	Montaż  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające z tworzywa sztucznego o szer. do 0,5 m - elementy środkowe dostarczone przez POWIAT
	1
	szt.
	22

	47.
	Montaż Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające z tworzywa sztucznego o szer. do 0,5 m - elementy skrajne dostarczone przez POWIAT
	1
	szt.
	4

	48.
	Montaż i dostawa Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające z tworzywa sztucznego wyspowe
	1
	szt.
	1

	49.
	Montaż  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające z tworzywa sztucznego wyspowe materiał dostarczony przez POWIAT
	1
	szt.
	1

	50.
	Demontaż urządzenia bezpieczeństwa ruchu - progi zwalniające z tworzywa sztucznego 
	1
	m
	10

	2
	
OZNAKOWANIE POZIOME


	 
	 
	 

	1.
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie
	1
	m2
	500

	2.
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
	1
	m2
	2400

	3.
	Oznakowanie poziome jezdni - masą chemoutwardzalną -  grubowarstwowe
	1
	m2
	70

	4.
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową strzałki i inne symbole malowane ręcznie
	1
	m2
	50

	5.
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową symbole malowane ręcznie P-24
	1
	m2
	10

	6.
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie - przejścia i przejazdy dla rowerzystów biało-czerwone
	1
	m2
	10

	7.
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową P-20 niebieskie
	1
	m2
	10

	8.
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową P-11 czerwone
	1
	m2
	10

	9.
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - analogia frezowanie oznakowania cienkowarstwowego
	1
	m2
	30

	10.
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - analogia frezowanie oznakowania grubowarstwowego
	1
	m2
	10



