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	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Gmina Szerzyny, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytania do SWZ  nr 1

Pytanie 1) Na stronie 5 OPZ jest zdanie: "Wykonawca zbuduje modele hydrauliczne (Wariant W0) dla cieku Swoszowianka oraz istotnych dopływów". W celu zapewnienia jednolitego podejścia oferentów do wyceny prac geodezyjnych prosimy o doprecyzowanie długości odcinka cieku Swoszowianka który powinien zostać objęty pomiarami geodezyjnymi oraz długości odcinków i nazw istotnych dopływów które powinny zostać objęte pomiarami geodezyjnymi i dla których należy wykonać modelowanie hydrauliczne.
Odpowiedź: Pomiarami winien być objęty ciek Swoszowianka na całej długości (od źródeł do ujścia) wraz z wszystkimi dopływani bez nazwy, a w szczególności w km 2+400, w km 5+000, w km 5+400. Długość cieku Swoszowianka wynosi 8 168 m (wg danych zawartych na stronie https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP). Na str. 6 OPZ przedstawiono opis budowy modelu jednowymiarowego dla cieku Swoszowianka. 

Pytanie 2) Prosimy o wskazanie obszaru (granice, powierzchnia) dla którego należy pozyskać mapę sytuacyjna - wysokościową i wypisy z ewidencji gruntów.
Odpowiedź: Zamawiający przyjął prognozowaną długość napełnienia cofki zbiornika ok. 700 m oraz pas szerokości ok. 200 m co daje powierzchnię ok. 14 ha. W wyniku obliczeń i szczegółowych analiz przedmiotowa powierzchnia może ulec zmianie co Wykonawca winien przewidzieć i uwzględnić. 

Pytanie 3) Czy Zamawiający dopuszcza pozyskanie skróconych wypisów z ewidencji gruntów?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 4) Na stronie 4 OPZ jest mowa o trzech wariantach różniących się funkcjonalnością zbiornika. Z kolei na stronie 9 OPZ jest mowa 3 wariantach proponowanych rozwiązań technicznych i nietechnicznych oraz o przeprowadzeniu wariantowania lokalizacyjnego i technologicznego i wskazaniu wariantu proponowanego do realizacji i co najmniej jeden wariant alternatywny.
Na stronie 10 OPZ jest również mowa o wskazaniu działań retencyjnych bliskich naturze. Prosimy o doprecyzowanie wariantowania rozwiązań. Czy Zamawiający oczekuje jednego wariantu gdzie rozwiązaniem będzie budowa zbiornika z trzema pod-wariantami dotyczącymi sposobu działania zbiornika: suchy, mokry, wielozadaniowy. Drugi wariant: budowa zbiornika w innej lokalizacji? Trzeci wariant: rozwiązania alternatywne do budowy zbiornika uwzględniające działania nietechniczne? Czy Zamawiający zakłada inny podział wariantów rozwiązań przeciwpowodziowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie zakłada innego poddziału wariantów rozwiązań przeciwpowodziowych.

Pytanie 5) Czy Zamawiający jest w posiadaniu historycznych danych dotyczących obszarów zalewowych? Czy Zamawiający może wskazać miejsca problematyczne na podstawie rzeczywistych powodzi/podtopień które powinny zostać w szczególności poddane analizie pod kątem rozwiązań przeciwpowodziowych?
Odpowiedź: PGW Wody Polskie nie jest w posiadaniu historycznych danych dotyczących obszarów zalewowych. 

Pytanie 6) Czy zamawiający dysponuje geologicznymi badaniami archiwalnymi (wszelkiego rodzaju dokumentacje geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne) wykonane dla przedmiotowego obszaru lub fragmentów obszaru.
Odpowiedź: PGW Wody Polskie nie dysponuje geologicznymi badaniami archiwalnymi (dokumentacje geologiczne, hydrogeologiczne czy geotechniczne) wykonane dla przedmiotowego obszaru lub fragmentów obszaru. 

Pytanie 7) Zamawiający w OPZ przyjmuje ewentualność wykonania dokumentacji geologiczno - inżynierskiej pisząc że "W przypadku konieczności uzyskania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania kompletnego wniosku 
o zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi 
z przepisów prawa)". Aby opracować dokumentację geologiczno -inżynierską zgodnie z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego należy sporządzić i zatwierdzić projekt robót geologicznych. Czy Zamawiający przewidział czas na wykonanie i zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz zatwierdzenie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania. Na wydanie każdej decyzji należy przeznaczyć 1,5 -2 miesięcy. Czy w ramach kalkulacji Wykonawca ma przewidzieć opracowanie projektu robót geologicznych, czy może wyłącznie wykonanie niezbędnych wierceń i sondowań bez zatwierdzania projektu robót geologicznych?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewidywał czasu na zatwierdzenie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania. Wykonawca winien wykonać i zatwierdzić projekt robót geologicznych oraz opracować kompletny wniosek o zatwierdzenie opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (wraz z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z przepisów prawa) na podpis Zamawiającego oraz dokonywać wyjaśnień, uzupełnień na wezwanie organu.

Pytanie 8) Czy zamiast opracowania dokumentacji geologiczno -inżynierskiej wystarczy opracowanie dokumentacji geotechnicznych badań podłoża oraz opinii geotechnicznej?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, wyjaśnienie zawarte w odpowiedzi na pytanie 7.

Pytanie 9) Prosimy o potwierdzenie że w przypadku doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia chodzi o wykonanie koncepcji techniczno-projektowej albo dokumentacji projektowej albo dokumentacji wykonawczej.
Odpowiedź: Za potwierdzenie doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia uważane będą usługi polegające na wykonaniu dokumentacji z zakresu ochrony przed powodzią w ramach, których m.in. było opracowanie koncepcji techniczno-projektowej związanej z budową budowli hydrotechnicznych lub dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją wykonawczą dotyczącą robót budowlanych związanych z budową budowli hydrotechnicznych. Wykazane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi ich należyte wykonane. Okres wyrażony w latach tj. 5 lat liczonych wstecz od dnie upływu składania ofert.
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